**Załącznik nr 1**

**WYKAZ POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY:**

1. MAN 10.180 TGL E3 10,0t

Producent pojazdu podstawowego: Man Monachium

Masa własna : 5100 kg

DMC: 10300 kg

Dopuszczalna masa zespołu pojazdów: 18700 kg

Rok produkcji: 2005

Przebieg: 84 281 km

Liczba osi: 2

Osie napędzane: oś tylna

Rozstaw osi: 3950 mm

Długość: 7690 mm

Szerokość: 2550 mm

Wysokość: 3340 mm

Pojemność silnika: 4580 cm3; EURO 3

Silnik: czterosuwowy, z zapłonem samoczynnym

Liczba i układ cylindrów: 4, rzędowy

Sprzęgło: jednotarczowe, suche ze sterowaniem hydraulicznym

Skrzynia biegów: mechaniczna (ZF 6S/850), 6 biegowa plus bieg wsteczny

Układ hamulcowy: pneumatyczny, dwuobwodowy z ABS, przód i tył tarczowy

Układ kierowniczy: śrubowo-kulkowy, wspomagany hydraulicznie

Rodzaj nadwozia: skrzyniowa bez opończy.

Wyposażenie specjalne

Winda załadowcza.

Wyposażenie standardowe

1. ABS – system zapobiegania blokowaniu kół,

2. Hamulec silnikowy,

3. Komputer pokładowy,

4. System hamulcowy elektroniczny EBS,

5. Tachograf,

6. Wspomaganie układu kierowniczego.

**OPIS DOTYCZĄCY POJAZDU**

1. pojazd bez ważnego badania technicznego,

2. powiększony luz sumaryczny mechanizmu kierowniczego,

3. powiększony luz promieniowy sworzni zwrotnic, łożysk kół przednich i sworzni resorów,

4. ślady przecieku oleju przez uszczelnienia silnika i skrzyni biegów,

5. ślady przecieku oleju przez uszczelnienia turbosprężarki.